合柴1972时光监管区发光字制作安装招标文件

一、招标需求
1. 项目名称：合柴1972文创园时光监管区墙体发光字制作安装服务。
2. 招标单位：合肥滨投文化创意发展有限公司。
3. 项目地点：合柴1972文创园内，具体安装位置以招标人现场确认为准。
4. 项目概算（最高投标限价）：人民币15000.00元（含税）。
5. 招标方式：公开招标。
6. 评标办法：经评审的最低投标价法。
7. 工期要求：自招标人发出进场或制作通知之日起5日历天内完成制作、安装及现场清理。具体开工时间以招标人通知为准。
8. 采购范围：包括但不限于墙体背发光字深化复核、制作加工、材料采购、运输、安装、接电、调试、登高车及安全措施、成品保护、垃圾清运、验收配合、质保及售后服务等全部内容。
9. 质量要求：满足国家、地方及行业现行规范要求，满足招标人确认的样式、尺寸、工艺及安装效果要求，发光均匀、结构牢固、线路安全、外观整洁。
10. 付款方式：项目完成并经招标人验收合格，且中标人提交合法有效等额发票及结算资料后，招标人一次性支付合同价款的100%。
11. 质保要求：整体质保期不少于3年，自验收合格之日起算。质保期内因材料、制作、安装、线路、光源或控制系统质量问题产生的维修、更换及相关费用由中标人承担。

二、招标清单
本项目采用固定总价包干方式报价。投标人应结合现场条件、清单内容、品牌要求和施工措施自主报价，报价应包含完成本项目所需全部费用。
	序号
	制作内容
	描述
	规格
	数量
	单位
	招标控制单价（元）
	招标控制合价（元）
	备注

	1
	墙体亮化字
	纯铜球面字扣水晶+贴金箔
	0.7*5
	3.5
	米
	
	
	报价清单需要列明选择品牌

	2
	变压器
	按现场实际及灯具功率配置
	/
	1
	个
	
	
	

	3
	时控器
	满足亮化定时控制要求
	/
	1
	个
	
	
	

	4
	电缆线+配电箱
	RVV2.5平方铜芯电缆线，含配电箱及辅材
	/
	1
	项
	
	
	

	5
	电工
	含接线、调试、安全用电配合
	/
	1
	人
	
	
	

	6
	安装工
	含安装、固定、收口、清理
	/
	2
	人
	
	
	

	7
	曲臂登高车
	15米，含进退场及作业
	/
	1
	班
	
	
	

	8
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	9
	税金
	
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	含税最高投标限价
	
	
	
	
	15000
	



注：投标人不得擅自删减清单项目。投标报价应充分考虑现场踏勘、深化调整、运输、登高作业、安全文明施工、夜间或错峰施工、成品保护、税费、利润、风险等因素，结算时原则上不因投标人漏报、少报或现场条件理解偏差而调整。

三、品牌库及材料控制要求
1. 涉及品牌库明确列项的材料，需要在对应B档品牌中选择，未经招标人书面确认，不得擅自使用低于B档标准的材料。
2. 本项目重点材料品牌控制如下：
	材料类别
	B档品牌控制范围

	户外LED亮化照明
	华而美（珠海）、德珂照明、瀚谷照明

	电线（缆）
	安徽绿宝、安徽伟光、安徽虹都

	配电箱（柜）成套
	正光电气、合肥力源、安徽山水机电

	配电箱电器元器件
	施耐德宝光、伊顿、海格

	变压器
	江苏华鹏、南京大全、广东顺特

	开关插座（如涉及）
	松下、西蒙、飞利浦



3. 品牌库未明确列项的发光字本体、亚克力/水晶垫板、时控器、连接件、固定件、辅材等，应采用符合国家标准和本项目使用场景的合格产品，并在进场前向招标人报送样品、合格证、检测报告或产品说明，经招标人确认后方可使用。
4. 中标人进场材料须与投标文件品牌响应一致。招标人有权对进场材料品牌、规格、合格证明及现场安装质量进行核验；发现不符合要求的，中标人须无条件更换并承担由此产生的全部费用和工期责任。
四、投标人资格条件
1. 投标人应为中华人民共和国境内依法成立并有效存续的法人或依法登记注册的其他组织，具有独立承担民事责任的能力。
2. 投标人营业执照经营范围应包含广告制作、标识标牌制作、亮化工程、装饰工程、照明工程、安装施工或与本项目相适应的经营内容。
3. 投标人应具有履行本项目所必需的人员、设备、资金、制作安装和售后服务能力。
4. 投标人近三年内在经营活动中无重大违法记录，无重大安全责任事故，无被招标人或其上级单位列入失信、黑名单或限制合作情形。
5. 本项目不接受联合体投标，不允许转包。未经招标人书面同意，不得违法分包。
6. 涉及电工作业、高处作业、登高车作业的，投标人应安排符合安全要求的人员和设备，相关人员、车辆、设备证照及保险应满足现场施工管理要求。
五、投标文件组成及要求
投标文件应包含以下内容，并逐页加盖投标人公章或骑缝章：
1.投标函
2.营业执照复印件；
3.投标报价清单；
投标文件份数：纸质正本1份，副本1份。投标文件应密封提交，封套上注明项目名称、投标人名称、联系人及联系方式，并加盖投标人公章。
六、报价要求
1. 投标报价为含税总价包干价，包含完成本项目全部工作所需的材料、加工、运输、安装、调试、登高设备、人工、机械、辅材、安全文明施工、成品保护、验收、质保、售后、管理费、利润、税金及风险等全部费用。
2. 投标人应按招标清单格式报价，不得改变清单实质内容。对清单理解存在疑问的，应在投标截止前向招标人书面提出；未提出的，视为已充分理解并响应。
3. 投标报价不得高于最高投标限价。报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价与单价汇总不一致的，以单价修正总价，但修正后的总价不得高于最高投标限价。
4. 投标人应充分踏勘现场，自行承担因未踏勘或踏勘不充分导致的报价风险。
5. 投标有效期：自投标截止之日起10日。
七、招投标日程表
	序号
	内容
	时间
	地点

	1
	招标文件发布
	2026年8月21日下午
	合肥滨湖集团官网

	3
	投标文件提交
	2026年8月25日
17：00
	合肥市包河区金寨南路310号合柴1972文创园滨投文创办公室305

	4
	开标时间、地点
	2026年8月25日
17：30分
	合肥滨投文化创意发展有限公司3楼会议室



逾期送达、未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人有权拒收。
项目联系人：陈姝宏  联系电话：17669476447
开标地址：合肥滨投文创三楼会议室。
八、开标与评标办法
1. 开标由招标人依法组织。投标截止后进行开标，评标小组对投标文件进行资格性、符合性和报价评审。
2. 有效投标人不足三家的，本次招标流标，招标人将另行组织采购或按内部制度处理。
3. 初步评审采取通过制。投标文件存在以下情形之一的，按无效投标处理：
（1）投标文件未按要求签字、盖章、密封或主要资料缺失；
（2）投标报价高于最高投标限价；
（3）投标报价存在重大漏项、明显错误且投标人拒绝修正；
（4）未响应B档品牌库及材料控制要求；
（5）投标人存在串通投标、弄虚作假、以他人名义投标或其他违法违规情形。
4. 详细评审采用经评审的最低投标价法。通过初步评审的投标人，按含税投标总价由低到高排序，推荐报价最低的有效投标人为第一中标候选人。
5. 投标报价明显低于其他投标报价或明显低于完成项目所需成本，可能影响质量或不能诚信履约的，评标小组可要求投标人限时作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供证明材料的，评标小组可否决其投标。
6. 如出现两个及以上投标人最低报价相同，评标小组可要求并列最低报价投标人进行一次密封二次报价，二次报价不得高于原报价；仍相同的，按品牌响应、质保期、类似业绩、服务响应承诺等因素择优推荐。
7. 在开评标过程中，若有效投标报价整体竞争性不足，或投标报价与最高投标限价相比降幅过小，评标小组可以否决所有投标。
九、技术及施工要求
1. 投标人中标后应对现场尺寸、基层、安装点位、电源接入点、线路走向、登高作业条件等进行复核，并按招标人确认意见实施。
2. 墙体亮化字工艺暂按“电镀球面字后垫水晶背发光”执行，最终字样、尺寸、排版、颜色、发光效果、固定方式以招标人确认稿为准。
3. 背发光应发光均匀、亮度协调、无明显暗区、漏光、频闪、色差、翘边、划伤、胶痕和污染。外露面应平整洁净，收边收口应美观。
4. 线路应采用铜芯电缆，敷设整齐、固定可靠、接头规范，并按安全用电要求采取绝缘、防水、防松动、防磨损措施。配电箱、时控器、变压器等应满足项目功率、负荷和安全运行要求。
5. 安装结构应牢固可靠，不得破坏原有墙面结构安全。确需开孔、固定、修补的，应经招标人确认并做好成品保护及恢复。
6. 登高车、电气接线等作业应符合安全管理要求。施工期间投标人应做好人员安全、设备安全、用电安全、消防安全、现场围挡警示及文明施工管理，并自行承担因施工造成的人身、财产及第三方损失责任。
7. 项目完成后，中标人应完成通电调试、亮灯测试、现场清理，并提交材料品牌证明、产品合格证、质保承诺、完工照片等验收资料。
十、合同授予
1. 招标人根据评标结果确定中标人，并向中标人发出中标通知或成交确认。
2. 中标人应在接到通知后按招标人要求签订合同并组织实施。中标人无正当理由拒签合同、放弃中标或不能按要求履约的，招标人有权取消其中标资格，并按评标排序确定其他中标候选人或重新采购。
3. 招标文件、投标文件、澄清文件、中标通知及合同均为本项目合同组成部分，对双方具有约束力。
附件1：投标函
致：合肥滨投文化创意发展有限公司
根据贵方“合柴1972文创园合柴办公室对面墙体背发光字制作安装项目”招标文件，我方正式授权下述签字人代表投标人提交投标文件正本1份、副本1份。
我方承诺如下：
1. 我方完全响应招标文件要求，如我方中标，我方承诺服从招标人管理，严格按照招标文件、投标文件及合同约定履行业务。
2. 我方已详细审核全部招标文件、清单、附件及现场条件，对招标文件各项条款均无异议。
3. 我方承诺投标文件所提供的一切资料真实、准确、有效。因我方提供资料不实造成的责任和后果由我方承担。
4. 我方承诺按招标人要求完成深化、制作、安装、调试、验收、质保及售后服务。
5. 我方承诺本投标文件自投标截止之日起60日历天内有效。
投标人（公章）：____________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________
日期：______年____月____日
附件2：投标报价清单
	序号
	制作内容
	描述
	规格
	数量
	单位
	投标单价（元）
	投标合价（元）
	备注

	1
	墙体亮化字
	纯铜球面字扣水晶+贴金箔
	[bookmark: _GoBack]0.7*5
	3.5
	米
	
	
	

	2
	变压器
	按现场实际及灯具功率配置
	/
	1
	个
	
	
	

	3
	时控器
	满足亮化定时控制要求
	/
	1
	个
	
	
	

	4
	电缆线+配电箱
	RVV2.5平方铜芯电缆线
	/
	1
	项
	
	
	

	5
	电工
	含接线、调试、安全用电配合
	/
	1
	人
	
	
	

	6
	安装工
	含安装、固定、收口、清理
	/
	2
	人
	
	
	

	7
	曲臂登高车
	15米，含进退场及作业
	/
	1
	班
	
	
	

	8
	小计
	

	9
	税金
	

	10
	合计
	



投标人（公章）：____________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________
日期：______年____月____日
附件3：营业执照
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