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招  标  人：合肥滨投文化创意发展有限公司
[bookmark: _Toc245092758][bookmark: _Toc273602338]
日   期：2026年9月

[bookmark: _Hlt519045295][bookmark: _Hlt533241375][bookmark: _Hlt526418134][bookmark: _Toc245092759][bookmark: _Toc273602339][bookmark: _Toc328559326][bookmark: OLE_LINK5]第一章 招标公告
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]  合肥滨投文化创意发展有限公司拟对“关于合柴1972文创园户外人行道围栏制作安装服务 ”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。
一、项目名称及内容：
1、项目编号：无
2、项目名称：关于合柴1972文创园户外人行道围栏设计制作安装服务
3、项目地点：合肥市包河区合柴1972文创园
4、招标人：合肥滨投文化创意发展有限公司
5、项目业主：合肥滨投文化创意发展有限公司
6、项目概况:本次招标为合柴1972文创园户外人行道围栏设计制作安装服务,围栏制作安装范围为合柴1972文创园周边凤声路、龙驹路、白荡湖路三条道路人行道外侧(具体起止桩号、长度以甲方现场交底及实测为准),通过设置护栏实现人车分流、保护行人安全、提升园区外围道路景观。
具体内容如下：
（1）现场踏勘：园区人行道现状、长度、宽度、转弯半径、现状路面/路缘/井盖/灯杆/绿化的关系,以及人流密集点位踏勘记录;
（2）总体方案设计:、分段方案设计、出入口及节点收口的衔接方案;
（3）单体设计:围栏立面样式、色彩、表面处理工艺、与园区VI及工业风风貌的融合方案;
（4）施工图设计：立面图、节点大样图、基础图、预埋件图、防腐处理及焊接工艺说明,完整达到可指导加工和现场施工的深度;
（5）工艺及材质:明确主材(钢管/钢板/方钢/不锈钢/铝合金等)、规格(壁厚、钢板厚度、方管截面)、表面处理工艺(热镀锌/喷塑/氟碳喷涂/烤漆/不锈钢拉丝)、颜色(色卡号/RAL号)、连接方式(焊接/螺栓/榫接)、防水及防腐构造做法;
（6）效果图:整体效果图、分段效果图、关键节点效果图、夜景灯光效果图(如有),能直观呈现成品风貌;
（7）安装方案:基础做法、预埋/化学锚栓/底座法兰、施工组织、安全文明施工、运输及堆场、工期计划、成品保护及售后质保承诺;
项目概算:8万元(含税)
标段划分：本项目共划分1个标段
二、投标人资格
投标人须同时满足以下条件：
1、投标人须具备独立法人资格、具有有效的营业执照。
2、关于招标条件:投标人须具有金属制作等工业制作安装服务业绩(单个合同金额5万元及以上),总数不少于2个案例(案例真实可查,需提供合同关键页及竣工验收单,如发现造假,取消参标资格)。
3、本项目不接受联合体投标；
4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：
1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；
6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。
三、招标文件的获取及招标文件发售办法
1.获取时间：自本公告发布之日至投标截止时间
2.获取方式：潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。
四、评标办法（综合评分法）
1、投标人投标报价不得高于招标控制价，否则其报价无效。
2、经评标小组评审符合招标文件规定条件的有效投标人如低于三家，则本次招标流标（另行重新组织招标）。
3、详细评审详见评分标准表。
五、开标时间及地点
1.开标时间： 2026年9月29日15: 00
2.开标地点：合肥滨投文化创意发展有限公司3楼会议室
六、投标截止时间
 2026年 9月 29 日14: 50
七、联系方法
招标单位：合肥滨投文化创意发展有限公司
地址：合肥市包河区金寨南路310号合肥滨投文化创意发展有限公司办公楼3楼
联系人：蒋工
电话：15395028998
八、投标文件递交
1、投标文件应包括：技术标（投标函、授权委托书、营业执照复印件、资质证书复印件、投标方案等），商务标（投标报价），格式详见附件。
2、投标人应按本招标文件“招投标日程表”规定的时间、地点，向招标人提交报名文件（密封件）及商务标（密封件）。
3、开标：投标截止后，具体开标由招标单位时间另行通知。在开评标过程中，若投标人投标报价与招标控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标小组可以否决所有投标。
九、招投标日程表
	序号
	内容
	时间
	地点

	1
	招标文件发布起止时间
	9月25日-9月29日
	滨湖集团官网

	2
	投标文件提交截止时间
	9月29日14: 50
	合肥滨投文化创意发展有限公司3楼305

	3
	开标时间、地点
	9月29日 15：00
	合肥滨投文化创意发展有限公司3楼会议室

	联系人：蒋工
联系电话：15395028998



日期:2026.9.25

工期:自合同签订且现场具备施工条件之日起 30 个日历天内完成全部围栏的制作、运输、安装及验收(含设计周期)。
付款方式(支付进度):合同签订后十个工作日内,付款至合同总价款的30%;主要材料进场并经甲方验收合格后,支付合同总价款的30%;项目竣工验收合格后,支付合同总价款的35%;质保期满(自竣工验收合格之日起24个月)无质量问题后,支付合同总价款的5%。













































第二章 评审方法和标准
2.1综合评分
2.1.1询比小组按照下表对进入综合评分的所有投标人的响应文件进行综合评分。
2.1.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。询比小组依据投标人现场述标情况进行打分，评审项目将细分为以下几个核心维度，并分配相应分值，具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术分
(70分)
	技术方案
	考察投标人是否提供完整、可落地、可制造的设计方案,内含以下5个子项:
a) 设计方案(10分):围栏总平面布置(凤声路、龙驹路、白荡湖路三段)、分段方案、立面样式、色彩系统、与合柴1972工业风文创园风貌的融合度。
b) 施工图纸深度(15分):是否提供总平面图、立面图、典型节点大样图、基础及预埋件图、安装节点图,深度需达到可指导工厂加工和现场施工。
c) 工艺与材质(15分):主材(钢管/方钢/钢板/不锈钢/铝合金)选型、规格(壁厚、钢板厚度、方管截面,圆管直径大于等于76mm，厚度大于等于3.0mm， 安装离地高度不低于300mm、等明确数值)、表面处理工艺(热镀锌+户外塑粉喷涂/烤漆、不锈钢本色等)、颜色(RAL号或色卡号)、连接方式(焊接/螺栓/榫接)、防水防腐构造。
d) 效果图(5分):是否提供三段路整体效果图、分段效果图、关键节点效果图,能直观呈现成品。
e) 安全性与经济性(5分):结构强度、刚度、稳定性、行人安全(防夹手、防攀爬、防尖角)、全生命周期成本、可维护性,在8万元(含税)概算下做到经济实用。
评分:优秀36-50分;良好20-35分;一般0-19分。
	0-50分

	技术分
(70分)
	投标人业绩
	自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人须具有2个及以上金属制作等工业制作安装等服务业绩,且单个合同总金额不少于5万元,本小项满分15分。
注:
(1)本项对正在履约和履约完成的业绩均予以认可。
(2)响应文件中须提供业绩合同关键页、竣工验收单(或业主证明)扫描件(或影印件);合同中须能体现合同签订时间、投标人名称、单个合同总金额、项目类型(金属/钢结构/围栏/护栏/栏杆/铁艺/钣金/不锈钢制品/工业设备安装等)等关键评审因素,无法体现的须另附业主单位(或合同甲方)出具的加盖公章的证明材料。
(3)同一项目不同年度续签的业绩合同,仅计取一次,不累计得分。
(4)在满足2个基础案例(5万及以上)的前提下,每多1个同类业绩加5分,本小项满分15分。
(5)业绩类型应与本项目围栏制作安装具有相关性或可类比性,纯设计、纯销售、纯贸易类合同不计入。
	0-15分

	技术分
(70分)
	质保与服务
	考察投标人提供的质保期限(承诺1年及以上者优先)、售后响应时效(承诺24小时内响应、48小时内到场者优先)、成品保护措施、定期巡检与维护方案、维修收费标准等。
评分:质保承诺明确、响应迅速、方案完备(4-5分);有基本承诺但不够细化(2-3分);承诺模糊或未提供(0-1分);未提供不得分。
	[bookmark: _GoBack]0-5分

	价格分
(30分)
	投标报价得分
	1) 取所有通过初步评审的投标人评标价进行算术平均得出评标价平均值。
2) 确定评标基准价:评标基准价 = 评标价平均值。
 评标过程中,评标委员会应对评标基准价进行复核,存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外,评标基准价在整个评标期间保持不变,不随任何因素发生变化。
3) 评标价的偏差率计算:偏差率 = 100% × (投标人评标价 - 评标基准价) / 评标基准价。
 偏差率保留两位小数(小数点后第三位四舍五入),即为*.**%。
4) 评标价得分计算:
 ① 当投标人评标价 > 评标基准价,评标价得分 = F - 偏差率 × 100 × E1;
 ② 当投标人评标价 ≤ 评标基准价,评标价得分 = F + 偏差率 × 100 × E2。
其中:F = 30;E1 = 0.5;E2 = 0.3。
 当评标价得分为负时,均按 0 分计算。评标价得分保留小数点后两位,小数点后三位四舍五入。
注:如税点不一致,则评分标准以税前价格为准。
	0-30分



2.2.3分值汇总
询比小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
将每个投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。











附录:项目背景与必要性说明
一、项目背景
随着园区业态持续丰富、客流稳步增长,园区外围道路的交通组织和景观形象面临新问题:凤声路、龙驹路、白荡湖路三条道路紧邻园区主要出入口和人行主通道,现状为机非混行、无物理隔离、行人过街无序,既存在安全隐患,也与园区工业风文创的整体风貌不匹配。
二、现状问题与建设必要性
1.安全隐患突出:三条道路现状机非混行,电动车、共享单车、行人在机动车道边缘混行,早晚高峰及节假日园区活动期间冲突频发,缺少物理隔离设施保护行人。
2.景观风貌不统一:道路两侧现状以普通市政护栏或无护栏为主,样式杂乱、颜色陈旧,与合柴1972文创园工业风整体形象脱节,影响园区外围"第一印象"和拍照打卡氛围。
三、围栏设置范围
围栏总长度约600米(具体起止桩号、长度以甲方现场交底及实测为准),基础形式采用预埋/化学锚栓/底座法兰三种方式根据现场条件选用,具体做法在施工图阶段明确。
四、预期效果
通过本项目实施,实现以下目标:
1.行人安全显著提升,机非物理隔离后预期行人事故率明显下降;
2.园区外围视觉形象焕然一新,围栏与园区工业风风貌形成整体性表达;

















第三章 投标文件格式
关于合柴1972文创园户外人行道围栏设计制作安装服务
技术标
投
标
文
件


投标人：
[bookmark: _Toc20758][bookmark: _Toc39733483][bookmark: _Toc273602355][bookmark: _Toc245714173]年   月   日
一、投标函
致：合肥滨投文化创意发展有限公司
根据贵方关于合柴1972文创园户外人行道围栏制作安装服务项目的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人          　（姓名）代表投标人         　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）我方完全响应招标文件要求，如我方中标，我方承诺将服从采购方管理，严格按照采购方相关规定履行业务。
（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。
（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
（6）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
（7）与本投标有关的通讯地址：                                  
电    话：                       传    真：                 

投标人（公章）：                     

日    期：                      
[bookmark: _Toc10239][bookmark: _Toc245714174][bookmark: _Toc273602356][bookmark: _Toc39733484]
二、投标授权书

[bookmark: OLE_LINK3]本授权书声明：             （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨投文化创意发展有限公司关于合柴1972文创园户外人行道围栏制作安装服务全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

特此声明。
          授权代表身份证复印件正面
授权代表身份证复印件反面


投标人授权代表（签字）：             性别：        身份证号：                  
投标人（公章）：                

日期:
注：
本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。
[bookmark: _Toc515390052]
三、投标人信用承诺

一、我公司申明：
1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；
2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；
6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。
二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。   

我公司对以上承诺的真实性承担责任。


                                投标人（公章）：
                                             日  期：      年      月     日



四、资质证明文件

营业执照、过往案例等相关证明材料包含但不限于公告中资格要求以及评标办法中初步评审涉及的相关证明材料复印件；
投标方案的纸质版二份；
招标文件要求的其他资格证明文件。



















关于合柴1972文创园户外人行道围栏设计制作安装服务
商务标
报
价
文
件


投标人：
年   月   日

[bookmark: _Toc270410845][bookmark: _Toc328559344][bookmark: _Toc240898303][bookmark: _Toc273602363]附件五、投标报价
（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究关于合柴1972文创园户外人行道围栏制作安装服务招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥         ）的投标总报价，按合同约定实施。
2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。
3.（其他补充说明）。

投  标  人：                          （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：  
                                      
邮政编码：           电话：            传真：     

日期：           年          月             日

附报价清单 











第四章 合同主要条款
一、合同标的与范围
1.工程名称:合柴1972文创园户外人行道围栏制作安装服务。
2.工程地点:合肥市包河区合柴1972文创园。
3.工程内容:围栏方案设计、施工图设计、工厂加工制作、运输、现场安装、成品保护、竣工验收、质保期服务等全部内容,具体以本合同附件及甲方书面交底为准。
4.承包方式:包工包料、包设计、包运输、包安装、包验收、包质保。
二、合同价款与支付
1.合同总价为人民币____元整(含税),其中设计费占____%(由甲乙双方在签订合同时协商确定)。
2.支付方式:
   (1)合同签订后10个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;
   (2)主要材料进场并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价款的30%;
   (3)项目竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的35%;
   (4)质保期满(自竣工验收合格之日起12个月)无质量问题,甲方支付合同总价款的5%尾款。
3.每次付款前乙方须提供等额合法增值税专用发票;甲方收到发票后按上述节点支付。
4.因甲方原因延期付款的,甲方不承担违约责任,但应及时书面通知乙方并协商付款计划。
三、工期与节点
1.开工日期:以甲方书面开工令为准。
2.总工期:自开工之日起30个日历天内完成全部围栏的制作、运输、安装及竣工验收(包含设计周期)。
3.关键节点:
   (1)方案设计:自合同签订且收到甲方基础资料后10个工作日内提交;
   (2)施工图设计:方案经甲方书面确认后10个工作日内提交;
   (3)现场安装:材料到场后10个日历天内完成全部安装;
   (5)竣工验收:安装完成后5个工作日内组织验收。
4.因不可抗力或甲方原因造成延误的,工期相应顺延,乙方不承担违约责任。
四、双方权利义务
(一)甲方权利义务:
1.提供围栏设置位置的基础资料(管线图、路面状况、周边景观等)。
2.协调施工期间的现场管理、与其他施工单位的交叉作业。
3.按时支付合同价款。
4.及时组织方案评审、施工图审查、竣工验收。
5.对乙方提交的方案、施工图、报价清单等享有审查权和否决权。
(二)乙方权利义务:
1.按本合同约定和甲方要求,完成围栏设计、制作、安装、验收、质保等全部工作。
2.设计方案和施工图须符合国家现行规范、园区风貌要求,并经甲方书面确认。
3.选用材料须符合招标文件和合同约定的规格、质量、环保要求,提供材料出厂合格证、检测报告。
4.施工现场须配备安全员,设置警示标志,采取安全防护措施,发生安全事故由乙方承担全部责任。
5.施工期间做好成品保护和周边环境保护,完工后及时清场。
6.提供完整的竣工资料(含竣工图、检测报告、验收记录、操作维护手册等)。
五、验收标准与方法
1.竣工验收:全部安装完成后,乙方提出验收申请,甲方5个工作日内组织验收。
六、质保期与售后服务
1.质保期:自竣工验收合格之日起12个月。
2.质保范围:围栏结构、面层处理、连接件、预埋件等的非人为损坏和质量缺陷。
3.响应时效:接到甲方通知后24小时内响应,48小时内到场处理。
4.质保期内出现质量问题的,乙方应在3日内免费维修或更换;逾期不处理的,甲方有权委托第三方维修,费用从质保金中扣除。
七、违约责任
1.乙方逾期完工的,每逾期一日按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金,逾期超过15日的,甲方有权解除合同,乙方退还全部已付款并支付合同总价款20%的违约金。
2.乙方使用材料与合同约定不符的,甲方有权要求返工,由此产生的费用和工期延误由乙方承担;情节严重的,甲方有权解除合同。
3.工程质量不合格的,乙方须无条件返工至合格,返工费用和工期延误由乙方承担。
4.甲方逾期付款的,每逾期一日按未付款金额的0.5‰向乙方支付违约金。
5.任何一方擅自解除合同的,违约方应向守约方支付合同总价款20%的违约金。
八、安全责任与文明施工
1.乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产、文明施工的法律、法规。
2.乙方应为本项目施工人员购买工伤保险和意外伤害险,费用由乙方承担。
3.因乙方原因造成的安全事故、质量事故、环境污染等,乙方承担全部法律责任和经济损失。
4.施工期间乙方应设置围挡、警示标志、夜间警示灯等,接受甲方和政府部门监督管理。
九、不可抗力
1.本合同所指不可抗力包括但不限于:地震、台风、洪水、战争、政府行为等。
2.因不可抗力导致本合同部分或全部无法履行的,遭受方应在3日内书面通知对方,并提供有效证明,双方协商处理。
十、争议解决
1.因本合同产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合肥仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。
2.仲裁裁决为终局裁决,对双方均具有约束力。
3.在争议解决期间,双方应继续履行本合同中无争议的部分。
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